CADENA ESP32

•**NO SE DEBE ACCIONAR ARRANQUE MANUAL UP O DOWN CON AUTOMATIC UP ACTIVADO,**

**PORQUE SI ALGÚN FIN DE CARRERA ESTÁ OK, LA CADENA PUEDE ARRANCAR SOLA.**